2024년 청정공정 우수기술·설비 실증화 공동수행기관 모집 공고

한국생산기술연구원 국가청정생산지원센터에서는 청정제조(Cleaner Production)기술의 중소기업 도입을 통한 환경개선과 원가절감을 목표로 ‘청정공정 확산사업’을 수행하고 있습니다.

이와 관련하여, 2024년에는 본 사업의 일환으로 청정공정 우수기술·설비 실증화를 지원하고자 하며, 이와 관련 함께 수행할 기관을 모집하고자 공고하오니 많은 참여 바랍니다.

2024년 2월 16일

한국생산기술연구원장

1. 개요

□ (목적) 개발이 완료되어 있으나, 실제 적용사례 부족으로 확산에 어려움을 겪고 있는 중소기업 우수 청정공정기술에 대한 실증화 기회를 부여하고자 함

2. 개념 및 개발목표

□ (청정공정 우수기술·설비 실증화) 완제품 또는 시제품 기능의 측정을 위해 다수 수요기업에서 직접 테스트 해보고 필요한 트랙레코드*를 축적(TRL 6～8.5단계)

* 개발품을 실제 환경(최소 3개사업장)에서 운영하여 주기적으로 축적된 기록

□ (개발 목표) 실증화 과정에 일정 횟수 이상의 온실가스 측정을 동시에 진행하여, 신뢰성 있는 청정 공급기술에 대한 온실가스 성과 DB를 구축 예정

3. 지원 내용

□ 지원분야 : 자유응모

* 최대 2개 아이템까지 선정 가능

□ 지원기간 : `24. 4월~12월 (약 9개월)

□ 지원규모 : 과제별 최대 0.84억원 이내(VAT포함) (한국생산기술연구원과 추후 용역계약 예정)

- 정부지원 연구개발비 지원비율등 은 산업기술혁신사업 공통운영을 따름

* (중소기업 기준) 관련규정(산업기술혁신사업 공통운영요령)에 따라 민간부담금을 0.42억 이상 부담하여야 하며 그중 10%는 현금으로 부담하여야 함

□ 세부 지원 내용

- 국산 청정공정 기술·설비를 사업장에 적용하여 기술상용화 및 사업화를 위한 시작품 제작 및 제품화, 평가‧인증

- 소재·부품의 제작·개량, 테스트베드 구축 및 운영, 품질인증 및 신뢰성 검증

- 수요처 현장실증 및 데이터 수집‧분석 통한 성능 평가 및 트랙 레코드 확보

4. 신청자격 및 선정 방법

□ 신청자격 : 기존 개발된 청정공정 우수기술·설비를 바탕으로 실증테스트 완료 후 현장 활용이 가능한 기관, 기업 등

□ 선정 방법 : 기술실증화 품목에 대해 서면평가 실시 후 필요시 발표평가를 통해 필요성, 시급성, 지역 및 업종 수요, 실증화 성공 가능성, 파급효과 등을 고려하여 선정

* 발표평가에 대해서는 해당기관에 별도 통보예정

5. 신청기한 및 문의처

□ 신청서 접수 기한 : 2024년 3월 15일 (18:00까지)

- 신청방법 : yunsang@kncpc.re.kr  (담당자에게 이메일 송부)

메일 제목에 [실증화 접수]를 표시하여 첨부파일과 함께 송부

문의처 유선전화로 메일 수신 확인 요함

□ 문의처

- 한국생산기술연구원 국가청정생산지원센터 탄소중립실

Tel: 02-2183-1532 (전윤상 선임연구원)

6. 신청서류

□ 청정공정 우수기술·설비 실증화 사업계획서 1부 (요약서 필수 작성할 것) (별첨)

□ 사업 신청관련 부속서류 1부 (별첨)

□ 현재 기술에 대한 참고자료 또는 증빙서류 1부 (별첨)

□ 신청기관 사업장 등록증, 인감증명서, 등기부등본 각 1부

□ 재무제표(재무상태표, 손익계산서), 국세 및 지방세 납입증명서 각 1부

7. 기타 사항

□ 본 과제에서 선정된 품목은 한국생산기술연구원이 주관하고 있는 청정제조기반구축사업(과제명 : 지역기반 청정공정 기술개발 보급 기반구축)에 용역과제로 포함되어 수행될 예정임

□ 본 과업은, 실증화 완료한 기술을 청정공정 보급확산, 클린팩토리 구축 사업등을 통하여 국내 다수 중소기업으로 보급 ‧ 확산하는 것이 가장 큰 목적임

◈ 참고 – 실증화 필요 기술(예시)

기술명	기술 개요	기대 효과
용탕온도 관리시스템기술	용탕로의 잠열을 연산하여 사용자가 설정한 설정 온도를 일정하게 유지할 수 있도록 자동 제어	약 15% 에너지 절감 및 온실가스 감축
보일러 水 용존산소 제거기술 (탈 기체기술)	보일러의 가장 큰 효율 저하 원인인 녹 발생을 유발하는 수중 용존산소를 95%까지 제거하여 에너지 및 화학물질 절감	약 10% 에너지 절감 및 온실가스 감축
대기오염 저감을 위한 스마트 제어 텐터시스템 기술	텐터설비의 배기 밸런스 제어를 통한 자동운전 실시, 폐열 회수로 악취 및 에너지 절감	약 20% 에너지 절감 및 온실가스 감축

◈ 참고 – 실증화 소요비용 (예시)

* 실증화 지원(84백만원/ 1개기술) : 금액은 기술당 변동 가능하며, 수요조사를 통한 평균 값임

- 설비 설치, 운영 및 개선(오류 안정화)비용 : 30백만원 (90mday 기준)

- 테스트 결과 측정 및 분석보고서 작성 : 10백만원 (10mday 기준)

- 실증테스트 원부자재 소요량 : 10백만원

- 실증화를 위한 설비, 장비, 기기 등 대여 : 10백만원

- 성적 시험비용 : 10백만원

- 출장비 및 제경비 : 14백만원 (100mday 기준)

<용탕온도 관리시스템 실증테스트>	<실증화를 통한 온실가스 절감 DB 구축>